Содержание
Что нового в релизе
Назначение программы
Состав программного обеспечения
Установка драйвера USB
Работа с программой
Интерфейс пользователя
Созданиие новой конфигурации
Редактирование конфигурации
Релейные сценарии
"Связанные" выходы
Пожаротушение
Запись конфигурации в ПУ
Чтение конфигурации из ПУ
Запись конфигурации на SD-карту
Чтение конфигурации с SD-карты
Создать JSON-файл
Печать конфигурации
Контактная информация

### Что нового в релизе

#### Что нового в версіі V6.08 от 12.12.25?

- Всі оновлення в версіі V6.08 працюють у повному обсязі сумісно с приладами ПУ-П/ПУ-ПТ з версією програмного забезпечення V16g081225 і вище
- У версіі V6_08 програми ОмегаКонфигуратор на вкладці Сигналізація в склад системи додані прилади БРВУ і БДУ, які присутні в поточній конфігураціі (дивись тут)
- Для кожного приладу (ПУ, ППКП, БРВУ, БДУ) в конфігураціі можно написати примітку, яка буде збережена в приладі ПУ-П/ПУ-ПТ. При зчитуванні конфігураціі з приладу усі примітки будуть відновлені на комп'ютері. Це також відноситься до пріміток до сценаріїв та опису функцій реле

#### Что нового в версии V6.07 от 28.11.25?

- Добавлена возможность просмотра АРХИВОВ ПОЖАРОВ, ОТКАЗОВ и СОБЫТИЙ
- Текст описания функции релейного выхода в приборах ПУ-П/ПУ-ПТ с версией ПО V16g031225 и выше, при срабатывании будет выводится в соответвующих режимах на экран ЖКИ. Список функций реле в приборе можно посмотреть в МЕНЮ/РЕЛЕЙНІ ВИХОДИ/ОПИС ФУНКЦІЙ РЕЛЕ
- После завершения работы по корректировке существующей конфигурации, программа запрашивает разрешение на сохранение изменений. Если разрешение дано, то измененная конфигурация сохраняется под текушим именем, а исходная сохраняется с текушим именем, но с расширением файла - .~cnf, .~tb0, .~tb1 и т.д. При желании, можно восстановить начальную конфигурации, изменив расширение файлов

#### Что нового в версии V6.02 от 29.05.23?

- Поддержка приборов серии "I", версии ПО V12 и выше.
- Проверка корректности созданой или считанной с прибора конфигурации
- Для приборов серии "I"
  1. Увеличен объем памяти под текстовые сообщения извещателей. Предупреждение 'ОШИБКА. НЕОБХОДИМО СОКРАТИТЬ ОБЪЕМ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООБЩЕНИЯХ ДАТЧИКОВ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОКРАЩЕНИЯ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СЛОВ', скорее всего вы не увидите нигогда.
  2. Снято ограничения на количество извещателей типа "БЕЗ ФИКСАЦИИ".
  3. Количество "связанных выходов" 256 и не зависит от количества извещателей "БЕЗ ФИКСАЦИИ"

Подробнее здесь и здесь
Ответ на часто задаваемый вопрос по конвертации отчета в формат PDF, Word, Execel здесь

## Необходимо помнить

При записи кофигурациии по USB-кабелю программа ОмегаКонфигуратор сама определяет серию подключенного прибора ПУ. В случае записи конфигурации на SD-карту необходимо указать серию прибора ПУ

## Капля дёгтя

В серии "I" потребовалось изменить программное обеспечение в приборах расширения ППКП. Все ППКП выпуска 2023 года и позже совместимы с серией "I". Приборы ППКП выпуска до 2023 года полностью работоспособны с ПУ серии "I" с одним исключением: извещатели тип "БЕЗ ФИКСАЦИИ" будут приведены к типу "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ". Рекомендации: обновить программное обеспечение ППКП.

#### Что нового в версии V5.22 от 12.07.21?

- Введена возможность преобразования файлов конфигурации в JSON-формат , необходимый для работы программы АндроидОмегаМонитор

#### Что нового в версии V5.21 от 31.03.21?

- Для версии ПО V11t и выше прибора ПУ поддерживается "быстрый" режим записи и считывания конфигурации

#### Что нового в версии V5.20 от 24.06.20?

- Для версии ПО V11q и выше прибора ПУ введена возможность автоматическим пожарным извещателям (ДЫМОВОЙ, ТЕПЛОВОЙ, СВЕТОВОЙ) работать со "связанными выходами".

#### Что нового в версиях V5.10... V5.12 от 05.10.18?

- количество релейных сценариев увеличено до 128 (см. здесь).
- для работы с двухпроводными безадресными извещателями введен новый тип ШЛЕЙФ (см. Работа с безадресными шлейфами ).

#### Что нового в версии V5.09 от 24.04.17?

- добавлен новый режим в сценарии 2ПОЖ.В ЗОНЕ# (см. здесь).

### Назначение программы

Программа ОмегаКонфигуратор предназначена для создания, редактирования и записи текстовой информации в прибор ПУ-П системы адресной пожарной сигнализации "Омега". Программа работает под ОС Windows XP, Windows 7,8,10

### Состав программного обеспечения

Для установки, на целевой компьютер, необходимо распаковать архивный файл OmegaConfig_VX_XX.zip c диска CD-ROM, входящего в комплект поставки. После распаковки на компьютере пользователя создается папка OmegaConfig c исполняемым файлом OmegaConfig_VX_XX.exe, где VX_XX текущая версия ПО. Программное обеспечение работает под управлением ОС Windows XP,7,8,10.

### Установка драйвера USB

Подключите прибор ПУ-П системы адресной пожарной сигнализации "Омега" к компьютеру при помощи кабеля, входящего в комплект поставки. Включите прибор ПУ-П. Система Windows запустит мастер установки нового оборудования и предложит установить драйвер автоматически.

## Внимание

Откажитесь от автоматической установки драйвера

Для нормального функционирования программы, USB-драйвер (FTDI) необходимо установить с диска, поставляемого с оборудованием или скачать с сайта https://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm.

## Внимание

Если не будет уcтановлен или будет установлен неправильно драйвер FTDI, то Windows установит свой драйвер USB-порта, который с программой ОмегаКонфигуратор будет работать некорректно

После установки драйвера, в Мой компьютер/Просмотр сведений о системе/Свойства/ Оборудование/Диспетчер устройств/Порты(COM и LPT)/ проверьте появление записи типа USB Serial port (COM n). Программа ОмегаКонфигуратор обслуживает порты n=1..10. Если номер порта больше 10, то его необходимо принудительно изменить (правая кнопка "мыши", пункт меню/Свойства/, вкладка /Параметры порта/Дополнительно/ ).

### Работа с программой

#### Интерфейс пользователя

Программа ОмегаКонфигуратор на экране монитора состоит из четырех основных панелей:

- панель меню
- панель кнопок быстрого доступа
- рабочая панель
- панель служебной информации

Рабочая панель состоит из вкладок Сигнализация, Релейные сценарии и Пожаротушение. Внешний вид окна программы показан на рисунке.

У версіі V6_08 програми ОмегаКонфигуратор на вкладці Сигналізація в склад системи додані прилади БРВУ і БДУ, які присутні в поточній конфігураціі

Для кожного приладу (ПУ, ППКП, БРВУ, БДУ) в конфігураціі можно написати примітку, яка буде збережена в приладі ПУ-П/ПУ-ПТ. При зчитуванні конфігураціі з приладу усі примітки будуть відновлені на комп'ютері. Це також відноситься до пріміток до сценаріїв та опису функцій реле

Для цього потрібно зробити подвійний клік на назві приладу і у вікні запиту ввести потрібний текст и натиснути OK

#### Созданиие новой конфигурации

Для создания новой конфигурации необходимо, после запуска программы, выбрать пункт меню Режим/Создать конфигурацию или нажать клавишу F4 или нажать кнопку на панели быстрого доступа. Создание конфигурации производится в слeдующей последовательности.

1. На панели COCTAB СИСТЕМЫ отметить приборы, которые входят в состав конфигурируемой системы и сохранить файл конфигурации системы (имя для файла конфигурации рекомендуется задавать осмысленное, например название объекта).
2. На панели ЗОНА рекомендуется заменить тексты зон по умолчанию (ЗОНА 1, ЗОНА 2 ....) на новые (например: ЭТАЖ, ПОДВАЛ, ЧЕРДАК, КОРПУС и т.д). Текст зоны ограничен 12 знаками.
3. Для ввода текста сообщения необходимо выбрать прибор (нажать одну из кнопок ПУ-П, ППКП1... и т.д. на панели COCTAB СИСТЕМЫ). При помощи клавиатуры (клавиши Tab, стрелки вверх/вниз,Enter) или курсора и левой кнопки "мыши" выбрать извещатель в таблице (панели) ТЕКСТ.

   ## На заметку

   В адресной пожарной сигнализации "Омега" принята следующая система маркировки извещателей: Иpl-nn , где p - адрес прибора 0-ПУ, 1-ППКП1, 2-ППКП2....8-ППКП8 l - номер петли в приборе от 1 до 8 nn - адрес устройства в адресной петле

На дисплей выводится окно редактирования текста.

В панели ТЕКСТ вводится текст сообщения для данного извещателя. Текст сообщения ограничен 20 знаками и будет отображаться вместе с зоной на индикаторe прибора ПУ-П. Если сообщение не введено, то на индикаторе прибора ПУ-П будет отображаться сообщение ЛИНИЯ ХХ ДАТЧИК ХХ, при этом выбранные зона и тип извещателя игнорируются. В панели ТИП ДАТЧИКА выбирается тип извещателя.

Для версии ПО V06h и выше прибора ПУ, тип ТЕХНОЛОГ. может быть присвоен любому типу извещателя (в более ранних версиях только входу БСА). Для версии ПО V08 и выше прибора ПУ для входов БСА/БКА введен новый тип БЕЗ ФИКСАЦИИ (технологический без фиксации события или технологический "следящий").

В панели ЗОНА выбирается зона к которой относится извещатель. Состояние датчика ВКЛ/ВЫКЛ для новой конфигурации всегда установлено в положение ВЫКЛ. Для облегчения ввода однотипных извещателей(например при заполнении одного большего помещения) можно воспользоваться функцией групового копирования. Для этого в соответсвующей панели необходимо выбрать конечный адрес и разрешить копирование. После сохранения все извещатели от текущего до конечного будут иметь одинаковый текст и отнесены к выбранной зоне. Для сохранения введеных данных необходимо нажать кнопку [Сохранить]. Данные должны появиться в соответствующей строке панели TEKCT.

#### Редактирование конфигурации

Для редактирования необходимо загрузить конфигурацию (файл с расширением .cnf) при помощи пункта меню Режим/Открыть конфигурацию или нажать клавишу F2 или нажать кнопку на панели быстрого доступа.
При редактировании конфигурации допускается:

- добавлять новые приборы в конфигурацию
- изменять,добавлять новые тексты для зон
- изменять, добавлять или удалять отдельные извещатели
- изменять режимы на вкладках Релейные сценарии и Пожаротушение

## Очень важно

Если изменяется текст зоны, то все извещатели, которые относились к ней необходимо повторно "привязать" к изменившейся зоне.

Работа с текстами в панелях ЗОНА и ТЕКСТ и с окном редактирования описана в разделе Создание новой конфигурации.

#### Релейные сценарии

Система адресной пожарной сигнализации "ОМЕГА" включает в себя подсистему исполнительных устройств ("сухих" контактов реле,электронных ключей и т.п). Физически исполнительные устройства(выходы) могут находится в приборах ПУ-П, ППКП, БРВУ, БКА. Для управления выходами используется механизм релейных сценариев. Система поддерживает до 96 сценариев по 10 шагов в каждом.

## Примечание

Для приборов ПУ/ПУ-ПТ с версией ПО V11b и выше, количество сценариев увеличено до 128

От обычного управления выходами, релейный сценарий отличается возможностью запускать срабатывание цепочки выходов. Например, при срабатывании двух извешателей в зоне 4 ЭТАЖ необходимо:

- Включить этажный клапан дымоудаления
- Отключить вентиляцию
- Отключить лифт
- Включить оповещение на этаже
- Через 60 секунд включить общее оповещение
- .....................

На одно и тоже событие может быть задействованы несколько сценариев, они будут выполняться параллельно. Если необходимо задействовать больше 10 шагов, то из сценария можно запустить другой сценарий. Любой выход может быть задействовован в нескольких сценариях.

Для работы в данном режиме необходимо открыть вкладку Релейные сценарии. Внешний вид панелей показан на рисунке.

В таблице Список сценариев при помощи клавиатуры (клавиши Tab, стрелки вверх/вниз,Enter) или курсора и левой кнопки "мыши" выбрать требуемый сценарий.

Для сценария можно выбрать один из нижеследующих режимов

1. " " - сценарий не определен
2. "ПО СБРОСУ" - через 5..7 сек после сброса запускаеться сценарий. Данный режим применяется для сброса безадресных извещателей
3. "ОТКАЗ В ЗОНЕ" - сценарий запускается при обнаружении отказа в выбранной зоне. Выбор зоны В ЛЮБОЙ ЗОНЕ запускает сценарий по любому отказу , включая отказы питания
4. "ПОЖАР В ЗОНЕ" - сценарий запускается при срабатывании пожарного извещателя в выбранной зоне. Выбор зоны В ЛЮБОЙ ЗОНЕ запускает сценарий при срабатывании любого пожарного извещателя в системе.
5. "2ПОЖ. В ЗОНЕ" - сценарий запускается при срабатывании двух автоматических пожарных извещателей с одинаковым текстом или одного ручного извещателя в выбранной зоне. Выбор зоны В ЛЮБОЙ ЗОНЕ запускает сценарий при сработке двух любых пожарных извещателей в системе.
6. ТЕХН. В ЗОНЕ - сценарий запускается при срабатывании технологического извещателя в выбранной зоне. Выбор зоны В ЛЮБОЙ ЗОНЕ запускает сценарий при срабатывании любого технологического извещателя в системе.
7. ТУШЕНИЕ - сценарий запускается только при запуске соответсвующего направления пожаротушения, если он прописан в настройках пожаротушения (см. вкладку Пожаротушение.).

## На заметку

Фактически это режим ПО ЗАПРОСУ, название ТУШЕНИЕ выбрано для того, чтобы обратить внимание на то, что данный сценарий задействован в алгоритмах пожаротушения

8. ПО ЗАПРОСУ - сценарий запускается или по команде с внешних интерфейсов, или по команде запуска с другого сценария
9. КН.ЗВУК ОТКЛ. - сценарий запускается при нажатии кнопки ЗВУК ОТКЛ на передней панели прибора ПУ-П.
10. КН.АКТ. ВЫХОДОВ - сценарий запускается при нажатии кнопки Активация выходов на передней панели прибора ПУ-П.
11. ПОЖ.В ГРУППЕ(для версии ПО прибора ПУ V06h и выше) - сценарий запускается при срабатывании пожарного извещателя в выбранной группе. Группы нумеруются следующим образом: зоны с 1 по 32 - 1 группа, с 33 по 64 - 2 группа, с 65 по 96 - 3 группа и т.д
12. 2ПОЖ.В ЗОНЕ*(для версии ПО прибора ПУ V06h и выше) - запускается при срабатывании двух пожарных извещателей в выбранной зоне. Совпадение текстов извещателей не обязательно или одного ручного извещателя в выбранной зоне

## Примечание

Если для одной и той же зоны в разных сценариях выбраны условия 2ПОЖ. В ЗОНЕ и 2ПОЖ. В ЗОНЕ*, то приоритет отдается условию 2ПОЖ.В ЗОНЕ*

13. 2ПОЖ.В ЗОНЕ+(для версии ПО прибора ПУ V10с и выше) - запускается при срабатывании в выбранной зоне двух автоматических пожарных извещателей с одинаковым текстом или одного автоматического пожарного извещателя и ручного извещателя.
14. 2ПОЖ.В ЗОНЕ#(для версии ПО прибора ПУ V10j и выше) - запускается при срабатывании в выбранной зоне двух автоматических пожарных извещателей с одинаковым текстом или одного автоматического пожарного извещателя и любого ручного извещателя в этой группе.

## Примечание

Данный режим можно применять для реализации логики: сработка одного автоматического извещателя на этаже и любого ручного на пути эвакуации

Сценарий может содержать от 1 до 10 шагов. В каждом шаге необходимо выбрать устройство(прибор), которое содержит выход. В сценариях доступны следующие виды выходных устройств:

- ПУ/ППКП - прибор управления и приборы расширения
- БРВУ - блок реле внешних устройств
- БКА - блок коммутации адресный

## Примечание

БКА01 означает, что выбран БКА подключенный к 1 линии прибора ПУ, БКА27 - подключен к 7 линии прибора ППКП2

- СЦЕН.- для запуска или блокировки другого сценария

## Очень важно

Номер запускаемого сценария не должен совпадать с текущим. Текущий сценарий можно заблокировать, чтобы гарантировать однократный запуск.

- ВНЕШН - для запуска сценария на других системах, подключенных к каналу межсистемной коммуникации A3/B3

  ## Необходимо помнить, что..

  Начиная с версии ПО V11r по каналу межсистемной коммуникации A3/B3 запускаются только сценарии с условием ПО ЗАПРОСУ

Далее необходимо выбрать номер реле в приборе для ПУ/ППКП/БРВУ, или адрес для БКА, или номер для СЦЕН./ВНЕШН. и тип воздействия ВКЛ/ВЫКЛ (замкнуть контакт/разомкнуть контакт или запустить/блокировать сценарий), а также временную задержку перед исполнением текущего шага.

В окне примечания можно записать пояснения, памятки и т.п. Они будут сохранены в файле конфигурации. Для сохранения созданного сценария необходимо нажать кнопку Сохранить.

Начиная с версии V5.06 можно для каждого релейного выхода записать, сохранить в файле конфигурации и распечатать описание выполняемой функции, например включение вентиляции, открытие клапана дымоудаления, включение табло и т.п. Для этого, в столбце приборов выделить двойным "кликом" требуемый релейный выход (на рисунке обведено красной линией).

В окне редактировния ввести описание функции выбранного релейного выхода и нажать кнопку OK.

## На заметку

Описание релейного выхода распостраняется на все сценарии, в которых задействован данный

Для удаление ранее введенного описания необходимо очистить окно редактирования от текста и нажать кнопку OK.

#### Связанные" выходы

В системе адресной пожарной сигнализации "ОМЕГА" для работы с выходами ("сухих" контактов реле,электронных ключей и т.п) в дополнение к релейным сценариям предусмотрен механизм "связанных выходов". Механизм "связанных выходов" предусматривает возможность "связать" любой извещатель c любым выходом системы "Омега", т.е с любым реле ПУ/ППКП/БРВУ, БКА, сценарием.

## На заметку

В версиях ПО прибора ПУ ниже V11q, "связанные выходы" работали только с технологическими и ручными извещателями

В примере приведенном ниже

первый вход БСА с адресом 01 "связывается" с выходом БКА с адресом 20. При переходе входа БСА01-01 в состояние ТРЕВОГА, замкнется выход БКА01-20 и на экране ЖКИ прибора ПУ в списке технологических тревог появится соответствующее сообщение, при переходе входа БСА01-01 в состояние НОРМА выход БКА01-20 разомкнется и сообщение удалится из списка технологических тревог. Если состояние входа индицируется на светодиодном индикаторе, например прибора индикации и управления ПИУ, то выбрав пункт НЕ ПОКАЗЫВАТЬ НА ДИСПЛЕЕ сообщение не будет выводится на ЖКИ индикатор прибора ПУ.

## Примечание

Если вход без фиксации при переходе в состояние ТРЕВОГА запускает сценарий, то после возврата в состояние НОРМА никаких действий не производиться

В системе адресной пожарной сигнализации "ОМЕГА" релейные сценарии и "связанные" выходы позволяют реализовать практически любые алгоритмы управления техническими средствами.

#### Пожаротушение

Система адресной пожарной сигнализации "ОМЕГА" может поддерживать до 8 направлений пожаротушения.

## Важно

Каждое направление пожаротушения обязательно должно быть оснащено зональным блоком дистанционного управления(БДУ).

## На заметку

Прибор ПУ-П не поддерживает систему пожаротушения. Прибор ПУ-ПТ штатно поддерживает два направления пожаротушения. Прибор ПУ-П с прошивкой ПТ, совместно с двуми приборами БРИТ, поддерживает до восьми направлений пожаротушения

Для работы в данном режиме необходимо открыть вкладку Пожаротушение Внешний вид панелей показан на рисунке.

Для настройки направления необходимо:

1. Выбрать зону пожаротушения

2. После выбора зоны можно, если необходимо, изменить настройки реле БДУ

   Доступны следующие режимы реле:
   - ПУСК1..ПУСК4 - запуск пожаротушения. Реле ПУСК1 срабатывает после завершения защитного интервала, реле ПУСК2 - через 5 сек. после ПУСК1, реле ПУСК3 - через 5 сек. после ПУСК2, реле ПУСК4 - через 5 сек. после ПУСК3.
     Для версии ПО прибора ПУ V03e010812 и выше реле ПУСК1 включается на 8 сек после завершения защитного интервала , реле ПУСК2 - на 8 сек после выключения ПУСК1, реле ПУСК3 - на 8 сек после выключения ПУСК2, реле ПУСК4 - на 8 сек после выключения ПУСК3. Режимы ПУСК2..ПУСК4 используються для организации "распределенного" пуска.

     ## Внимание

     Хотя бы одно реле БДУ должно находиться в режиме ПУСК1

   - ТАБЛО "ГАЗ.." - реле срабатывает при активации пожаротушения перед защитным интервалом. Предназначено для управления табло "ГАЗ НЕ ВХОДИ" , "ГАЗ УХОДИ" и т.п.

     ## Внимание

     Хотя бы одно реле БДУ должно находиться в режиме ТАБЛО(ОПОВЕЩЕНИЕ)

   - БЛОКИРОВКА - реле срабатывает, когда направление пожаротушения находится в положении Блокированно. Может использоваться для управления свето-звуковыми устройствами.
   - АВТ.ОТКЛ. - реле срабатывает, когда направление пожаротушения находится в положении Ручной. Может использоваться для управления свето-звуковыми устройствами.
   - ПОДАЧА ОТВ - реле срабатывает при подачи огнетушащего вещества после активации Может использоваться для управления свето-звуковыми устройствами.
   - СТОП - реле срабатывает, когда направление пожаротушения находится в положении Аварийный останов. Может использоваться для управления свето-звуковыми устройствами.
   - РЕЗЕРВ.ПУСК(версий ПО прибора ПУ V03e010812 и выше) - реле срабатывает, если в течение 45 сек после срабатывания реле ПУСК1 не приходит сигнал подача ОТВ
   - НЕТ - реле не используется в данном направлени пожаротушения.
3. При управлении большим количеством устройств тушения реле ПУСК можно "расширить" за счет использования сценария. Выбранный сценарий запускаеться после срабатывания реле ПУСК1.

   Сценарий должен быть определен в разделе Релейные сценарии
4. При использовании прибора БРИТ(БДУ4) необходимо связать направление пожаротушения с адресом соответствующей кнопки Пуск

   Прибор БРИТ(БДУ4) должен быть выбран на панели СОСТАВ (см.Созданиие новой конфигурации). Для системы адресной пожарной сигнализации "ОМЕГА" прибор БРИТ(БДУ4) представляется как ППКП, в котором к линиям 1..4 подключены кнопки Пуск с адресом 01.
5. После кофигурирования нового направления, либо редактирования существующего для запоминания изменений необходимо нажать кнопку [Сохранить]

#### Запись конфигурации в ПУ

Для записи конфигурации из компьютера в прибор ПУ-П системы "Омега" необходимо:

- запустить программу ОмегаКонфигуратор,загрузить созданный ранее файл конфигурации.
- соединить прибор ПУ-П и компьютер кабелем, входящим в комплект поставки

  ## Внимание

  Прибор ПУ-П должен быть выключен

- включить прибор ПУ-П и после окончания режима ДИАГНОСТИКА, используя меню прибора МЕНЮ/КОНФИГУРАЦИЯ/ЗАПИСАТЬ В ПУ/ИСТОЧНИК:КОМПЬЮТЕР, войти в режим ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЙ.
- в программе ОмегаКонфигуратор, при помощи пункта меню Режим/Записать в ПУ-П или нажать клавишу F9 или нажать кнопку - войти в режим записи конфигурации.
  На панели быстрого доступа появится индикатор загрузки конфигурации.

По окончании выводится сообщение об успешном завершении операции записи и при этом прибор ПУ-П должен перейти в режим ТЕСТ. Если выводится сообщение об ошибке, необходимо выключить ПУ-П, проверить правильность подключения и повторить процедуру записи.
Версия конфигуратора для серии "I" перед записью предложит проверить корректность записываемой конфигурации

Если конфигурация новая или после редактирования, то лучше согласиться на проверку. Проверка может занять некотрое время, но зато обнаружит большинство типичных ошибок. Результат проверки сохраняется в файле <ИМЯ КОНФИГУРАЦИИ_СonfigReport.txt>

#### Чтение конфигурации из ПУ

Для чтения конфигурации из прибора ПУ-П системы "Омега" в компьютер необходимо:

- запустить программу ОмегаКонфигуратор
- соединить прибор ПУ-П и компьютер кабелем, входящим в комплект поставки

## Внимание

Прибор ПУ-П должен быть выключен

- включить прибор ПУ-П и после окончания режима ДИАГНОСТИКА, используя меню прибора МЕНЮ/КОНФИГУРАЦИЯ/СЧИТАТЬ ИЗ ПУ/ПРИЕМНИК:КОМПЬЮТЕР, войти в режим ЧТЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ .
- в программе ОмегаКонфигуратор, при помощи пункта меню Режим/Считать из ПУ-П или нажать клавишу F8 или нажать кнопку - войти в режим чтения конфигурации.
  На панели быстрого доступа появится индикатор загрузки конфигурации.

По окончании выводится сообщение с предложением сохранить считанную конфигурацию в файле.

#### Запись конфигурации на SD-карту

Для записи конфигурации с компьютера в прибор ПУ-П системы "ОМЕГА" через SD-карту необходимо:

- запустить программу ОмегаКонфигуратор, загрузить созданный ранее файл конфигурации.
- в программе ОмегаКонфигуратор, при помощи пункта меню Режим/Записать на SD-карту или нажать клавишу Ctrl+F9 или нажать кнопку на панели быстрого доступа и сохранить конфигурацию под именем, предложенным по умолчанию(CONFIG.BIN) в корень SD-карты.
  Версия конфигуратора для серии "I", при записи конфигурации через USB-кабель, автоматически определяет серию подключенного ПУ. При записи на SD-карту такой возможности нет, поэтому необходимо указать для какой серии приборов записывается конфигурация

  Кроме того, конфигуратор для серии "I" перед записью предложит проверить корректность записываемой конфигурации

  Если конфигурация новая или после редактирования, то лучше согласиться на проверку. Проверка может занять некотрое время, но зато обнаружит большинство типичных ошибок. Результат проверки сохраняется в файле <ИМЯ КОНФИГУРАЦИИ_СonfigReport.txt>
- включить прибор ПУ-П и после окончания режима ДИАГНОСТИКА, используя меню прибора МЕНЮ/КОНФИГУРАЦИЯ/ЗАПИСАТЬ В ПУ выбрать ИСТОЧНИК:SD-КАРТА вставить SD-карту в картоприемник и нажать кнопку ВВОД на приборе ПУ.

## Внимание

Прибор ПУ-П поддерживает работу с SD-картами емкостью не более 32 Гб. Карта должна быть отформатированна под файловую систему FAT32. Имя файла конфигурации должно быть CONFIG.BIN и располагаться в корне карты

#### Чтение конфигурации с SD-карты

Для чтения конфигурации с прибора ПУ-П системы "ОМЕГА" в компьютер через SD-карту необходимо:

- в приборе ПУ-П через МЕНЮ/КОНФИГУРАЦИЯ/СЧИТАТЬ ИЗ ПУ выбрать ПРИЕМНИК:SD-КАРТА вставить SD-карту в картоприемник и нажать кнопку ВВОД

  ## Внимание

  Прибор ПУ-П поддерживает работу с SD-картами емкостью не более 32 Гб. Карта должна быть отформатированна под файловую систему FAT32. В корне обязательно должен присутствовать файл CONFIG.BIN с любой конфигурацией. Прибор ПУ-П использует этот файл в виде шаблона и перепишет в него свою конфигурацию

- запустить на компьютере программу ОмегаКонфигуратор
- вставить SD-карту в картоприемник компютера. В программе ОмегаКонфигуратор, при помощи пункта меню Режим/Считать с SD-карты или нажать клавишу Ctrl+F8 или нажать кнопку на панели быстрого доступа войти в режим считывания SD-карты
- После окончания считывания необходимо сохранить конфигурацию

#### Создать JSON-файл

В программе ОмегаКонфигуратор, при помощи пункта меню Режим/Создать JSON-файл в папке с конфигурацией создается файл <имя конфигурации>.json, необходимый для работы программы АндроидОмегаМонитор.

#### Печать конфигурации

Для распечатки конфигурурации необходимо выбрать пункта меню Сервис/Печать или нажать клавишу Ctrl+P или нажать кнопку на панели быстрого доступа. Пример распечатки конфигурации приведен на рисунке

Если печать конфигурации на принтере, в силу обстоятельств, невозможна, то можно воспользоваться виртуальным принтером Microsoft Print to PDF, который сформирует отчет в формате pdf-файла. Если необходимо, то формат pdf можно преобразовать в формат Word, Execel и т.д, с помощью онлайн-конверторов.

### Контактная информация

ЧП «РЕЗЕРВ-1», Украина, 61157, г. Харьков, ул. Москалевская, 99, В2
тел./факс: +38(057)703-21-57, (067)5781809, Попов Григорий Павлович, директор
телефоны тех. поддержки: +38 (057)7032158, (097)7836031
e-mail:rezerv-1@ukr.net
http://rezerv-1.com/